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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΘΡ.ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
	







	ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΑΡΩΤΩΝ & ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

	ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:
	7/2025

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
	01/09/2025

	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	111.352,00€

	Κ.Α.
	[bookmark: _Hlk203394391]10.7135.002










[bookmark: _Hlk203629807]ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΑΡΩΤΩΝ & ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
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2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Τεχνική Περιγραφή
4. Συγγραφή υποχρεώσεων
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Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα]





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΘΡ.ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
	





	ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΑΡΩΤΩΝ & ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

	ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:
	7/2025

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
	01/09/2025

	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	111.352,00€

	Κ.Α.
	[bookmark: _Hlk207604816]10.7135.002





1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

[bookmark: _Hlk207604789]Η παρούσα μελέτη προβλέπει την προμήθεια  εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, σαρωτών, πολύ-μηχανημάτων σχεδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου. 
Για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2025 η παρακάτω πίστωση:
	Κωδικός
	Τίτλος
	Πίστωση

	10.7135.002
	[bookmark: _Hlk203394433]ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΑΡΩΤΩΝ & ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
	[bookmark: _Hlk207604857]50.000,00€



Το συνολικό τίμημα της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 111.352,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) και επιμερίζεται στο τρέχον και τα επόμενα έτη της σύμβασης σύμφωνα με τον παρακάτω ενδεικτικό πίνακα:
	ΑΑ
	Κωδικός
	2025
	2026
	Σύνολο

	1
	10.7135.002
	49.600,00€
	61.752,00€
	111.352,00€


 
Η διαδικασία ανάθεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί  με ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία του Ν 4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή προσφοράς). 
  Οι προδιαγραφές αλλά και οι ενδεικτικές τιμές των ειδών προέκυψαν από τις ανάγκες του Δήμου και μετά από έρευνα αγοράς του τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού, με βασικό κριτήριο την ελαχιστοποίηση  του κόστους και, παράλληλα, την εξασφάλιση των ελάχιστων απαιτήσεων για την απρόσκοπτη λειτουργία, αξιοπιστία και ασφάλεια των υποδομών ΤΠΕ του Δήμου.

Μαρούσι, 01/09/2025
	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

	Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
	Μ.Ε.Δ.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΝΘΡ.ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

	



	
	

	Αριστείδης Φασουλάς
ΠΕ Πληροφορικής
(Software-Hardware)
	Αριστείδης Φασουλάς
ΠΕ Πληροφορικής
(Software-Hardware)
	Αικατερίνη Τριβέλλα 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού /Α'































	    [image: Εικόνα που περιέχει μπλε, Μπελ ηλεκτρίκ, κύκλος, πήλινα σκεύη

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα]





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΘΡ.ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
	




	ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΑΡΩΤΩΝ & ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

	ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:
	7/2025

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
	01/09/2025

	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	111.352,00€

	Κ.Α.
	10.7135.002



	




[bookmark: _Hlk200093502]2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ)


	[bookmark: _Hlk202186352][bookmark: _Hlk203394451]Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ(€)
	ΣΥΝΟΛΟ

	1
	Ασπρόμαυρο Πολύ-λειτουργικό Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα Α3/Α4
(Φωτοαντιγραφικό - Εκτυπωτής - Έγχρωμος Σαρωτής) Υψηλής Δυναμικότητας  
	τεμάχιο
	1
	11.500€
	11.500€

	2
	Ασπρόμαυρο Πολύ-λειτουργικό Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα Α3/Α4
(Φωτοαντιγραφικό - Εκτυπωτής - Έγχρωμος Σαρωτής) Μεγάλης Δυναμικότητας  
	τεμάχιο
	10
	2.500€
	25.000€

	3
	Έγχρωμο Πολύ-λειτουργικό Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα Α3/Α4
(Φωτοαντιγραφικό - Εκτυπωτής - Έγχρωμος Σαρωτής) Μεγάλης Δυναμικότητας  
	τεμάχιο
	4
	5.000€
	20.000€

	4
	Ασπρόμαυρο Πολύ-λειτουργικό Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα Α4
(Φωτοαντιγραφικό - Εκτυπωτής - Έγχρωμος Σαρωτής) Μεσαίας Δυναμικότητας  
	τεμάχιο
	8
	1.100€
	8.800€

	5
	Ασπρόμαυρος Εκτυπωτής Γραφείου Α4 
	τεμάχιο
	10
	600€
	6.000€

	[bookmark: _Hlk208486307]6
	Σαρωτής εγγράφων Α4
	τεμάχιο
	8
	875€
	7.000€

	7
	Πολυμηχάνημα Σχεδίων (Plotter)
	τεμάχιο
	1
	10.000€
	10.000€

	8
	Εκτυπωτής Καρτών
	τεμάχιο
	1
	1.500€
	1.500€

	[bookmark: _Hlk200092222]Σύνολο:
	[bookmark: _Hlk203394480]89.800€

	Φ.Π.Α: 
	21.552€

	Σύνολο  + Φ.Π.Α.
	[bookmark: _Hlk203394490]111.352€




Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει μία (1) προσφορά, σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της μελέτης, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα είδη που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. 
Μαρούσι, 01/09/2025
	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

	Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
	Μ.Ε.Δ.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΝΘΡ.ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

	



	
	

	Αριστείδης Φασουλάς
ΠΕ Πληροφορικής
(Software-Hardware)
	Αριστείδης Φασουλάς
ΠΕ Πληροφορικής
(Software-Hardware)
	Αικατερίνη Τριβέλλα 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού /Α'








	        [image: Εικόνα που περιέχει μπλε, Μπελ ηλεκτρίκ, κύκλος, πήλινα σκεύη

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα]





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΘΡ.ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
	






	ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΑΡΩΤΩΝ & ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

	ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:
	7/2025

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
	01/09/2025

	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	111.352,00€

	Κ.Α.
	10.7135.002






3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και να είναι αρίστης ποιότητας. Θα διατίθενται σε συσκευασίες, όπως αυτές περιγράφονται στον αντίστοιχο πίνακα. Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, μη τοξικά, επιμελημένης κατασκευής και να φέρουν τη σήμανση CE ή να συνοδεύονται από δήλωση ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τους κανόνες και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπου αναφέρονται πιστοποιητικά στις τεχνικές προδιαγραφές, αυτά θα γίνονται δεκτά και στην αγγλική γλώσσα

Η παράδοση των μηχανημάτων θα πραγματοποιηθεί μαζικά, με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου, εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της σύμβασης, στον χώρο της αποθήκης του Δημαρχείου Αμαρουσίου ή όπου άλλου υποδείξει το τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών.  Η φυσική εγκατάσταση και παραμετροποίηση των μηχανημάτων και του συνοδευτικού λογισμικού, όπου απαιτείται, θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους τεχνικούς του κατασκευαστή, σε συνεργασία και σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Δήμου Αμαρουσίου.

Όλος ο εξοπλισμός θα πρέπει να παρέχει αυξημένη αξιοπιστία, ασφάλεια και ταχύτητα και να διασυνδεθεί πλήρως με την υφιστάμενη υποδομή. Όλα τα συστήματα θα αναβαθμιστούν τόσο σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος όσο και σε επίπεδο υλικολογισμικού (firmware). Επιπλέον, θα πρέπει να ενσωματωθούν πλήρως στην υπάρχουσα υποδομή.

Ακολουθεί το φύλλο συμμόρφωσης με τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών:


ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

[bookmark: _Hlk203567008]ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α3
(ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ - ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ - ΈΓΧΡΩΜΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ) ΥΨΗΛΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ  – ΕΙΔ.1

	Α/Α
	Περιγραφή / Προδιαγραφές 
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Τεκμηρίωση
Παραπομπή

	ΕΙΔ.1.
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	ΕΙΔ.1.1
	Γενικά Χαρακτηριστικά 
	
	
	

	ΕΙΔ.1.1.1
	Αριθμός Μονάδων
	1
	
	

	ΕΙΔ.1.1.2
	Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει πιστοποίηση CE. Να είναι ψηφιακό, τεχνολογίας laser, με έτος πρώτης κυκλοφορίας μεταγενέστερο ή ίσο του 2023 και να μην έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του (κατάσταση End of Life). Με την τεχνική προσφορά να υποβληθεί δήλωση του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, με την οποία θα βεβαιώνεται το έτος πρώτης κυκλοφορίας του και ότι το προσφερόμενο μοντέλο κυκλοφορεί στην αγορά.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.1.1.3
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το προσφερόμενο μοντέλο.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.1.1.4
	Λειτουργίες ασπρόμαυρης δικτυακής εκτύπωσης, ασπρόμαυρης και έγχρωμης σάρωσης και ασπρόμαυρης φωτοαντιγραφής.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.1.1.5
	Να συνοδεύεται από εργοστασιακή βάση στήριξης του ίδιου κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.1.1.6
	Να έχει κύκλο εργασιών (Duty Cycle) τουλάχιστον 200.000 εκτυπώσεων μηνιαίως. Η παραγωγική αυτή ικανότητα να βεβαιώνεται από επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.1.1.7
	Να έχει μέγιστη μηνιαία παραγωγική ικανότητα (όχι Duty Cycle) τουλάχιστον 20.000 εκτυπώσεων. Η παραγωγική αυτή ικανότητα να βεβαιώνεται από επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.1.1.8
	Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας
	A5 έως Α3 τουλάχιστον
	
	

	ΕΙΔ.1.1.9
	Ανάλυση αντιγραφής
	≥ 600 dpi x 600 dpi
	
	

	ΕΙΔ.1.1.10
	Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) κασέτες τροφοδοσίας (εκτός του δίσκου Bypass) χωρητικότητας τουλάχιστον 550 φύλλων έκαστη.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.1.1.11
	Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass
	≥ 100 φύλλων
	
	

	ΕΙΔ.1.1.12
	Μέγιστο βάρος χαρτιού από τις κασέτες και το bypass
	≥ 256 g/m²
	
	

	ΕΙΔ.1.1.13
	Πολλαπλά φωτοαντίγραφα
	1-9999
	
	

	ΕΙΔ.1.1.14
	Zoom
	25%-400%
	
	

	ΕΙΔ.1.1.15
	Μνήμη RAM
	≥ 4 GB
	
	

	ΕΙΔ.1.1.16
	Χώρος αποθήκευσης σε GB
	≥ 256 GB HDD ή SSD

	
	

	ΕΙΔ.1.1.17
	Ταχύτητα φωτοαντιγραφής (Α4)
	≥ 55 ασπρόμαυρα αντίγραφα Α4 το λεπτό
	
	

	ΕΙΔ.1.1.18
	Ταχύτητα φωτοαντιγραφής (Α3)
	≥ 25 ασπρόμαυρα αντίγραφα Α3 το λεπτό
	
	

	ΕΙΔ.1.1.19
	Χρόνος πρώτου αντιγράφου (Α4)
	≤ 4 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρο)
	
	

	ΕΙΔ.1.1.20
	Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων διπλής όψης (SPDF ή DADF) για αυτόματη σάρωση και φωτοαντιγραφή διπλής όψης, χωρητικότητας
	≥ 200 φύλλων
	
	

	ΕΙΔ.1.1.21
	Χρόνος προθέρμανσης
	≤ 20 δευτερόλεπτα
	
	

	ΕΙΔ.1.1.22
	Ταχύτητα επεξεργαστή
	≥ 1,5 GHz Dual Core
	
	

	ΕΙΔ.1.1.23
	Έγχρωμη Οθόνη Αφής
	≥ 10 ιντσών
	
	

	ΕΙΔ.1.1.24
	Τυπική Κατανάλωση Ενέργειας (TEC)
	≤ 0,6 kWh/week
	
	

	ΕΙΔ.1.2
	Χαρακτηριστικά Εκτύπωσης
	
	
	

	ΕΙΔ.1.2.1
	Δικτυακός εκτυπωτής
	
	
	

	ΕΙΔ.1.2.2
	Ταχύτητα εκτύπωσης (Α4)
	≥ 55 ασπρόμαυρες εκτυπώσεις Α4 το λεπτό
	
	

	ΕΙΔ.1.2.3
	Ταχύτητα εκτύπωσης (Α3)
	≥ 25 ασπρόμαυρες εκτυπώσεις Α3 το λεπτό
	
	

	ΕΙΔ.1.2.4
	Ανάλυση εκτύπωσης
	≥ 2.400 x 2.400 dpi
	
	

	ΕΙΔ.1.2.5
	Γλώσσες εκτύπωσης
	Τουλάχιστον PCL5e, PCL6, XPS, PDF Direct Print
	
	

	ΕΙΔ.1.2.6
	Σύνδεση
	Τουλάχιστον Gigabit Ethernet (10/100/1000) και USB 2.0/USB 3.0 (Host), USB 2.0 (Device)
	
	

	ΕΙΔ.1.3
	Χαρακτηριστικά Σάρωσης
	
	
	

	ΕΙΔ.1.3.1
	Έγχρωμος δικτυακός σαρωτής
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.1.3.2
	Ταχύτητα σάρωσης (Α4, μονής/διπλής όψης, ασπρόμαυρο/έγχρωμο)
	≥ 80 ipm (μονή όψη, 300 dpi) 
 ≥ 160 ipm (διπλή όψη, 300 dpi)
	
	

	ΕΙΔ.1.3.3
	Ανάλυση σάρωσης
	≥ 600 x 600 dpi
	
	

	ΕΙΔ.1.3.4
	Λειτουργίες σάρωσης
	Τουλάχιστον Scan to Folder (SMB/FTP), Scan to E-mail (SMTP), Scan to USB, Scan to URL, Scan to Cloud, Scan to SharePoint

	
	

	ΕΙΔ.1.3.5
	Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης
	TIFF (Single/Multi-page), JPEG, PDF (Standard, Compact, Searchable, Encrypted, PDF/A), XPS, DOCX, XLSX
	
	

	ΕΙΔ.1.4
	Λειτουργίες Ασφάλειας 
	
	
	

	ΕΙΔ.1.4.1
	Διαχείριση Χρηστών
	Δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης χρηστών και κωδικών PIN/κάρτας
	
	

	ΕΙΔ.1.4.2
	Κρυπτογράφηση δεδομένων
	Κρυπτογράφηση δεδομένων στον σκληρό δίσκο (AES 256-bit ή ισοδύναμο)
	
	

	ΕΙΔ.1.4.3
	Διαγραφή δεδομένων
	Δυνατότητα ασφαλούς διαγραφής δεδομένων από τον σκληρό δίσκο
	
	

	ΕΙΔ.1.4.4
	Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC
	Να υποστηρίζεται φιλτράρισμα IP/MAC για περιορισμό πρόσβασης
	
	

	ΕΙΔ.1.4.5
	Υποστήριξη πρωτοκόλλων ασφαλείας
	SNMPv3, SSL/TLS, IPsec, 802.1x
	
	

	ΕΙΔ.1.4.6
	Αναβάθμιση Firmware
	Δυνατότητα απομακρυσμένης αναβάθμισης firmware
	
	

	ΕΙΔ.1.4.7
	Λογισμικό διαχείρισης στόλου εκτυπωτών
	Να περιλαμβάνει ή να υποστηρίζει λογισμικό για κεντρική διαχείριση και παρακολούθηση πολλαπλών συσκευών (π.χ., μέτρηση χρήσης, κατάσταση αναλωσίμων, ειδοποιήσεις)
	
	

	ΕΙΔ.1.5
	Λειτουργικό Σύστημα & Λογισμικό 
	
	
	

	ΕΙΔ.1.5.1
	Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα
	Ευρεία συμβατότητα με τις πλέον πρόσφατες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων, όπως Microsoft Windows (10, 11, Server 2016/2019/2022 ή νεότερες), macOS
	
	

	ΕΙΔ.1.5.2
	Ενσωματωμένοι Servers (Web Server)
	Ενσωματωμένος Web Server για απομακρυσμένη διαχείριση και παρακολούθηση
	
	

	ΕΙΔ.1.6
	Περιβάλλον & Πιστοποιήσεις 
	
	
	

	ΕΙΔ.1.6.1
	Πιστοποιήσεις
	ENERGY STAR / Blue Angel, RoHS, WEEE
	
	

	ΕΙΔ.1.6.2
	Επίπεδο θορύβου
	Χαμηλό επίπεδο θορύβου κατά τη λειτουργία και την αναμονή
	
	

	ΕΙΔ.1.7
	Αναλώσιμα 
	
	
	

	Ε.1.7.1
	Απόδοση Τόνερ (Α4, 5% κάλυψη)
	Τουλάχιστον 60.000 σελίδες
	
	

	Ε.1.7.2
	Απόδοση Μονάδας Imaging / Drum
	Τουλάχιστον 400.000 σελίδες
	
	



ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α3
(ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ - ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ - ΈΓΧΡΩΜΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ) ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ  – ΕΙΔ.2
	Α/Α
	Περιγραφή / Προδιαγραφές 
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Τεκμηρίωση
Παραπομπή

	ΕΙΔ.2
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	ΕΙΔ.2.1
	Γενικά Χαρακτηριστικά 
	
	
	

	ΕΙΔ.2.1.1
	Αριθμός Μονάδων
	10
	
	

	ΕΙΔ.2.1.2
	Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει πιστοποίηση CE. Να είναι ψηφιακό, τεχνολογίας laser, με έτος πρώτης κυκλοφορίας μεταγενέστερο ή ίσο του 2023 και να μην έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του (κατάσταση End of Life). Με την τεχνική προσφορά να υποβληθεί δήλωση του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, με την οποία θα βεβαιώνεται το έτος πρώτης κυκλοφορίας του και ότι το προσφερόμενο μοντέλο κυκλοφορεί στην αγορά.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.2.1.3
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το προσφερόμενο μοντέλο.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.2.1.4
	Λειτουργίες ασπρόμαυρης δικτυακής εκτύπωσης, ασπρόμαυρης και έγχρωμης σάρωσης και ασπρόμαυρης φωτοαντιγραφής.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.2.1.5
	Να συνοδεύεται από εργοστασιακή βάση στήριξης του ίδιου κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.2.1.6
	Να έχει κύκλο εργασιών (Duty Cycle) τουλάχιστον 120.000 εκτυπώσεων μηνιαίως. Η παραγωγική αυτή ικανότητα να βεβαιώνεται από επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.2.1.7
	Να έχει μέγιστη μηνιαία παραγωγική ικανότητα (όχι Duty Cycle) τουλάχιστον 10.000 εκτυπώσεων. Η παραγωγική αυτή ικανότητα να βεβαιώνεται από επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.2.1.8
	Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας
	A5 έως Α3 τουλάχιστον
	
	

	ΕΙΔ.2.1.9
	Ανάλυση αντιγραφής
	≥ 600 dpi x 600 dpi
	
	

	ΕΙΔ.2.1.10
	Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) κασέτες τροφοδοσίας (εκτός του δίσκου Bypass) χωρητικότητας τουλάχιστον 550 φύλλων έκαστη.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.2.1.11
	Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass
	≥ 100 φύλλων
	
	

	ΕΙΔ.2.1.12
	Μέγιστο βάρος χαρτιού από τις κασέτες και το bypass
	≥ 256 g/m²
	
	

	ΕΙΔ.2.1.13
	Πολλαπλά φωτοαντίγραφα
	1-9999
	
	

	ΕΙΔ.2.1.14
	Zoom
	25%-400%
	
	

	ΕΙΔ.2.1.15
	Μνήμη RAM
	≥ 2 GB
	
	

	ΕΙΔ.2.1.16
	Χώρος αποθήκευσης σε GB
	≥ 64 GB HDD ή SSD 
	
	

	ΕΙΔ.2.1.17
	Ταχύτητα φωτοαντιγραφής (Α4)
	≥ 30 ασπρόμαυρα αντίγραφα Α4 το λεπτό
	
	

	ΕΙΔ.2.1.18
	Ταχύτητα φωτοαντιγραφής (Α3)
	≥ 15 ασπρόμαυρα αντίγραφα Α3 το λεπτό
	
	

	ΕΙΔ.2.1.19
	Χρόνος πρώτου αντιγράφου (Α4)
	≤ 7,0 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρο)
	
	

	ΕΙΔ.2.1.20
	Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων διπλής όψης (SPDF ή DADF) για αυτόματη σάρωση και φωτοαντιγραφή διπλής όψης, χωρητικότητας
	≥ 50 φύλλων
	
	

	ΕΙΔ.2.1.21

	Χρόνος προθέρμανσης
	≤ 20 δευτερόλεπτα
	
	

	ΕΙΔ.2.1.22
	Ταχύτητα επεξεργαστή
	≥ 1,6 GHz Dual Core
	
	

	ΕΙΔ.2.1.23
	Έγχρωμη Οθόνη Αφής
	≥ 7 ιντσών
	
	

	ΕΙΔ.2.1.24
	Τυπική Κατανάλωση Ενέργειας (TEC)
	≤ 0,5 kWh/week
	
	

	ΕΙΔ.2.2
	Χαρακτηριστικά Εκτύπωσης
	
	
	

	ΕΙΔ.2.2.1
	Δικτυακός εκτυπωτής
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.2.2.2
	Ταχύτητα εκτύπωσης (Α4)
	≥ 30 ασπρόμαυρες εκτυπώσεις Α4 το λεπτό
	
	

	ΕΙΔ.2.2.3
	Ταχύτητα εκτύπωσης (Α3)
	≥ 15 ασπρόμαυρες εκτυπώσεις Α3 το λεπτό
	
	

	ΕΙΔ.2.2.4
	Ανάλυση εκτύπωσης
	≥ 600 x 600 dpi
	
	

	ΕΙΔ.2.2.5
	Γλώσσες εκτύπωσης
	Τουλάχιστον  PCL6, XPS, PDF Direct Print
	
	

	ΕΙΔ.2.2.6
	Σύνδεση
	Τουλάχιστον Gigabit Ethernet (10/100/1000) και USB 2.0 Host & Device

	
	

	ΕΙΔ.2.3
	Χαρακτηριστικά Σάρωσης
	
	
	

	ΕΙΔ.2.3.1
	Έγχρωμος δικτυακός σαρωτής
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.2.3.2
	Ταχύτητα σάρωσης (Α4, μονής/διπλής όψης, ασπρόμαυρο/έγχρωμο)
	≥ 35 ipm (μονή όψη, 300 dpi) 
 ≥ 10 ipm (διπλή όψη, 300 dpi)
	
	

	ΕΙΔ.2.3.3
	Ανάλυση σάρωσης
	≥ 600 x 600 dpi
	
	

	ΕΙΔ.2.3.4
	Λειτουργίες σάρωσης
	Τουλάχιστον Scan to Folder (SMB/FTP), Scan to E-mail (SMTP), Scan to USB, Scan to URL, Scan to Cloud, Scan to SharePoint

	
	

	ΕΙΔ.2.3.5
	Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης
	TIFF (Single/Multi-page), JPEG, PDF (Standard, Compact, Searchable, Encrypted, PDF/A), XPS, DOCX, XLSX
	
	

	ΕΙΔ.2.4
	Λειτουργίες Ασφάλειας 
	
	
	

	ΕΙΔ.2.4.1
	Διαχείριση χρηστών
	Δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης χρηστών και κωδικών PIN/κάρτας
	
	

	ΕΙΔ.2.4.2
	Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC
	Να υποστηρίζεται φιλτράρισμα IP/MAC για περιορισμό πρόσβασης
	
	

	ΕΙΔ.2.4.3
	Υποστήριξη πρωτοκόλλων ασφαλείας
	SNMPv3, SSL/TLS, IPsec, 802.1x
	
	

	ΕΙΔ.2.4.4
	Αναβάθμιση Firmware
	Δυνατότητα απομακρυσμένης αναβάθμισης firmware
	
	

	ΕΙΔ.2.4.5
	Λογισμικό διαχείρισης στόλου εκτυπωτών
	Να περιλαμβάνει ή να υποστηρίζει λογισμικό για κεντρική διαχείριση και παρακολούθηση πολλαπλών συσκευών (π.χ., μέτρηση χρήσης, κατάσταση αναλωσίμων, ειδοποιήσεις)
	
	

	ΕΙΔ.2.5
	Λειτουργικό Σύστημα & Λογισμικό 
	
	
	

	ΕΙΔ.2.5.1
	Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα
	Ευρεία συμβατότητα με τις πλέον πρόσφατες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων, όπως Microsoft Windows (10, 11, Server 2016/2019/2022 ή νεότερες), macOS
	
	

	ΕΙΔ.2.5.2
	Ενσωματωμένοι Servers (Web Server)
	Ενσωματωμένος Web Server για απομακρυσμένη διαχείριση και παρακολούθηση
	
	

	ΕΙΔ.2.6
	Περιβάλλον & Πιστοποιήσεις 
	
	
	

	ΕΙΔ.2.6.1
	Πιστοποιήσεις
	ENERGY STAR / Blue Angel, RoHS, WEEE
	
	

	ΕΙΔ.2.6.2
	Επίπεδο θορύβου
	Χαμηλό επίπεδο θορύβου κατά τη λειτουργία και την αναμονή
	
	

	ΕΙΔ.2.7
	Αναλώσιμα 
	
	
	

	ΕΙΔ.2.7.1
	Απόδοση Τόνερ (Α4, 5% κάλυψη)
	Τουλάχιστον 20.000 σελίδες
	
	

	ΕΙΔ.2.7.2
	Απόδοση Μονάδας Imaging / Drum
	Τουλάχιστον 90.000 σελίδες
	
	







ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α3
(ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ - ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ - ΈΓΧΡΩΜΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ) ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ  – ΕΙΔ.3
	Α/Α
	Περιγραφή / Προδιαγραφές 
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Τεκμηρίωση
Παραπομπή

	ΕΙΔ.3
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	ΕΙΔ.3.1
	Γενικά Χαρακτηριστικά 
	
	
	

	ΕΙΔ.3.1.1
	Αριθμός Μονάδων
	4
	
	

	ΕΙΔ.3.1.2
	Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.3.1.3
	Καινουργιο αμεταχείριστο, χωρίς να αποτελεί προϊον ανακατασκευης
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.3.1.4
	Τα μηχανήματα να είναι του ιδίου κατασκευαστή / οίκου
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.3.1.5
	Έτος πρώτης παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου.
	>2023

	
	

	ΕΙΔ.3.2
	Χαρακτηριστικά Έγχρωμου Πολυμηχανήματος   
	
	
	

	ΕΙΔ.3.2.1
	Λειτουργίες ασπρόμαυρης & έγχρωμης δικτυακής εκτύπωσης, σάρωσης και φωτοαντιγραφής
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.3.2.2
	Να συνοδεύεται από εργοστασιακή βάση στήριξης του ίδιου κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.3.2.3
	Να έχει κύκλο εργασιών (Duty Cycle) τουλάχιστον 100.000 εκτυπώσεων μηνιαίως. Η παραγωγική αυτή ικανότητα να βεβαιώνεται από επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.3.2.4
	Να έχει μέγιστη μηνιαία παραγωγική ικανότητα (όχι Duty Cycle) τουλάχιστον 10.000 εκτυπώσεων. Η παραγωγική αυτή ικανότητα να βεβαιώνεται από επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.3.2.5
	Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας
	Α6 έως Α3 τουλάχιστον
	
	

	ΕΙΔ.3.2.6
	Ανάλυση αντιγραφής
	≥ 600 dpi
	
	

	ΕΙΔ.3.2.7
	Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) κασέτες τροφοδοσίας (εκτός του δίσκου Bypass) χωρητικότητας τουλάχιστον 550 φύλλων έκαστη.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.3.2.8
	Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass
	≥ 100 φύλλων
	
	

	ΕΙΔ.3.2.9
	Μέγιστο βάρος χαρτιού από τις κασέτες και το bypass

	≥ 256 g/m²
	
	

	ΕΙΔ.3.2.10
	Πολλαπλά φωτοαντίγραφα
	1-999
	
	

	ΕΙΔ.3.2.11
	Zoom
	25%-400%
	
	

	ΕΙΔ.3.2.12
	Μνήμη
	≥ 4 GB
	
	

	ΕΙΔ.3.2.13
	Χώρος αποθήκευσης σε GB
	≥ 256 GB
	
	

	ΕΙΔ.3.2.14
	Ταχύτητα φωτοαντιγραφής
	≥ 25 ασπρόμαυρα και ≥ 25 έγχρωμα αντίγραφα Α4 το λεπτό
	
	

	ΕΙΔ.3.2.15
	Χρόνος πρώτου αντιγράφου
	≤ 6,5 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρο) 
 ≤ 8,5 δευτερόλεπτα (έγχρωμο)
	
	

	ΕΙΔ.3.2.16
	Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων διπλής όψης για αυτόματη σάρωση και φωτοαντιγραφή διπλής όψης, χωρητικότητας
	≥ 100 φύλλων
	
	

	ΕΙΔ.3.2.17
	Χρόνος προθέρμανσης
	≤ 20 δευτερόλεπτα
	
	

	ΕΙΔ.3.2.18
	Ταχύτητα επεξεργαστή
	≥ 1,3 GHz Dual Core
	
	

	ΕΙΔ.3.2.19
	Έγχρωμη Οθόνη Αφής
	≥ 10 ιντσών
	
	

	ΕΙΔ.3.2.20
	Τυπική Κατανάλωση Ενέργειας (TEC)
	≤ 0,26 kWh/week
	
	

	ΕΙΔ.3.3
	Χαρακτηριστικά Εκτύπωσης    
	
	
	

	ΕΙΔ.3.3.1
	Ταχύτητα εκτύπωσης
	≥ 25 έγχρωμες και ≥ 25 ασπρόμαυρες εκτυπώσεις Α4 το λεπτό
	
	

	ΕΙΔ.3.3.2
	Ανάλυση εκτύπωσης
	≥1.200 x 1.200 dpi
	
	

	ΕΙΔ.3.3.3
	Ταχύτητα εκτύπωσης Α4
	Τουλάχιστον 25/25 σελ./λεπτό (ασπρόμαυρες/έγχρωμες)
	
	

	ΕΙΔ.3.3.4
	Ταχύτητα εκτύπωσης Α3
	Τουλάχιστον 15/15 σελ./λεπτό (ασπρόμαυρες/έγχρωμες)
	
	

	ΕΙΔ.3.4
	Χαρακτηριστικά Σάρωσης
	
	
	

	ΕΙΔ.3.4.1
	Έγχρωμος δικτυακός σαρωτής
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.3.4.2
	Ταχύτητα σάρωσης (μονής όψης, ασπρόμαυρο/έγχρωμο Α4)
	≥ 70 ipm με ADF scan στα 200/300 dpi
	
	

	ΕΙΔ.3.4.3
	Ανάλυση σάρωσης
	 ≥ 600 x 600 dpi
	
	

	ΕΙΔ.3.4.4
	Λειτουργίες σάρωσης
	Τουλάχιστον Scan to Folder / Scan to E-mail / Scan to USB  / Scan to URL / Scan to Cloud
	
	

	ΕΙΔ.3.4.5
	Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης
	TIFF, JPEG, PDF, Searchable PDF, Compact PDF, PDF/A
	
	

	ΕΙΔ.3.4.6
	Ιδιότητες σάρωσης
	Σάρωση σε e-mail, Σάρωση για αποστολή σε FTP, Σάρωση σε μορφή αρχείου δικτύου, Σάρωση σε συσκευή μνήμης USB
	
	

	ΕΙΔ.3.5
	Λοιπά Χαρακτηριστικά 
	
	
	

	ΕΙΔ.3.5.1
	Συνδέσεις
	Υποστήριξη πολλαπλών επιλογών σύνδεσης, όπως Hi-Speed USB (συμβατό με USB 2.0 specification), Ethernet Interface (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), USB host (Type A), Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n, 2.4/5GHz), Wi-Fi Direct, USB 3.0 Type B (εφόσον διαθέσιμο).
	
	

	ΕΙΔ.3.5.2
	Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα
	Ευρεία συμβατότητα με τις πλέον πρόσφατες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων, όπως Microsoft Windows (10, 11, Server 2019/2022 ή νεότερες), macOS
	
	

	ΕΙΔ.3.5.3
	Γλώσσες εκτύπωσης
	Τουλάχιστον PCL5/6, PostScript 3
	
	

	ΕΙΔ.3.6
	Αναλώσιμα 
	
	
	

	ΕΙΔ.3.6.1
	Απόδοση Τόνερ (Α4, 5% κάλυψη)
	Τουλάχιστον 35.000 σελίδες Black , Τουλάχιστον 25.000 σελίδες Color
	
	

	ΕΙΔ.3.6.2
	Απόδοση Μονάδας Imaging / Drum
	Τουλάχιστον 70.000 σελίδες
	
	




ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α4
(ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ - ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ - ΈΓΧΡΩΜΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ) ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ  – ΕΙΔ.4
	Α/Α
	Περιγραφή / Προδιαγραφές 
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Τεκμηρίωση
Παραπομπή

	ΕΙΔ.4
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	ΕΙΔ.4.1
	Γενικά Χαρακτηριστικά 
	
	
	

	ΕΙΔ.4.1.1
	Αριθμός Μονάδων
	8
	
	

	ΕΙΔ.4.1.2
	Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει πιστοποίηση CE. Να είναι ψηφιακό, τεχνολογίας laser, με έτος πρώτης κυκλοφορίας μεταγενέστερο ή ίσο του 2021 και να μην έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του (κατάσταση End of Life). Με την τεχνική προσφορά να υποβληθεί δήλωση του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, με την οποία θα βεβαιώνεται το έτος πρώτης κυκλοφορίας του και ότι το προσφερόμενο μοντέλο κυκλοφορεί στην αγορά.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.4.1.3
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το προσφερόμενο μοντέλο.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.4.1.4
	Λειτουργίες ασπρόμαυρης δικτυακής εκτύπωσης, ασπρόμαυρης και έγχρωμης σάρωσης και ασπρόμαυρης φωτοαντιγραφής.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.4.1.5
	Να συνοδεύεται από εργοστασιακή βάση στήριξης του ίδιου κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.4.1.6
	Να έχει κύκλο εργασιών (Duty Cycle) τουλάχιστον 100.000 εκτυπώσεων μηνιαίως. Η παραγωγική αυτή ικανότητα να βεβαιώνεται από επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.4.1.7
	Να έχει μέγιστη μηνιαία παραγωγική ικανότητα (όχι Duty Cycle) τουλάχιστον 7.500 εκτυπώσεων. Η παραγωγική αυτή ικανότητα να βεβαιώνεται από επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.4.1.8
	Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας
	A5 έως Α4 τουλάχιστον
	
	

	ΕΙΔ.4.1.9
	Ανάλυση αντιγραφής
	≥ 600 dpi x 600 dpi
	
	

	ΕΙΔ.4.1.10
	Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) κασέτα τροφοδοσίας (εκτός του δίσκου Bypass) χωρητικότητας τουλάχιστον 550 φύλλων έκαστη.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.4.1.11
	Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass
	≥ 100 φύλλων
	
	

	ΕΙΔ.4.1.12
	Μέγιστο βάρος χαρτιού από την κασέτα και το bypass
	≥ 120 g/m² (για κασέτες) / ≥ 190 g/m² (για bypass)
	
	

	ΕΙΔ.4.1.13
	Πολλαπλά φωτοαντίγραφα
	1-999
	
	

	ΕΙΔ.4.1.14
	Zoom
	25%-400%
	
	

	ΕΙΔ.4.1.15
	Μνήμη RAM
	≥ 1 GB
	
	

	ΕΙΔ.4.1.16
	Χώρος αποθήκευσης σε GB
	≥ 2 GB
	
	

	ΕΙΔ.4.1.17
	Ταχύτητα φωτοαντιγραφής (Α4)
	≥ 40 ασπρόμαυρα αντίγραφα Α4 το λεπτό
	
	

	ΕΙΔ.4.1.18
	Χρόνος πρώτου αντιγράφου (Α4)
	≤ 6,5 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρο)
	
	

	ΕΙΔ.4.1.19
	Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων διπλής όψης (SPDF ή DADF) για αυτόματη σάρωση και φωτοαντιγραφή διπλής όψης, χωρητικότητας
	≥ 50 φύλλων
	
	

	ΕΙΔ.4.1.20
	Χρόνος προθέρμανσης
	≤ 20 δευτερόλεπτα
	
	

	ΕΙΔ.4.1.21
	Ταχύτητα επεξεργαστή
	≥ 1,0 GHz
	
	

	ΕΙΔ.4.1.22
	Έγχρωμη Οθόνη Αφής
	≥ 5 ιντσών
	
	

	ΕΙΔ.4.1.23
	Τυπική Κατανάλωση Ενέργειας (TEC)
	≤ 0,6  kWh/week
	
	

	ΕΙΔ.4.2
	Χαρακτηριστικά Εκτύπωσης
	
	
	

	ΕΙΔ.4.2.1
	Δικτυακός εκτυπωτής
	NAI
	
	

	ΕΙΔ.4.2.2
	Ταχύτητα εκτύπωσης (Α4)
	≥ 40 ασπρόμαυρες εκτυπώσεις Α4 το λεπτό
	
	

	ΕΙΔ.4.2.3
	Ανάλυση εκτύπωσης
	≥ 600 x 600 dpi (hardware) / 1200 x 1200 dpi (enhanced)
	
	

	ΕΙΔ.4.2.4
	Γλώσσες εκτύπωσης
	Τουλάχιστον PCL5e, PCL6, XPS, PDF Direct Print
	
	

	ΕΙΔ.4.2.5
	Σύνδεση
	Τουλάχιστον Gigabit Ethernet (10/100/1000) και USB 2.0 Host & Device

	
	

	ΕΙΔ.4.3
	Χαρακτηριστικά Σάρωσης
	
	
	

	ΕΙΔ.4.3.1
	Έγχρωμος δικτυακός σαρωτής
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.4.3.2
	Ταχύτητα σάρωσης (Α4, μονής/διπλής όψης, ασπρόμαυρο/έγχρωμο)
	≥ 10 ipm (μονή όψη, 300 dpi) 
 ≥ 25 ipm (διπλή όψη, 300 dpi)
	
	

	ΕΙΔ.4.3.3
	Ανάλυση σάρωσης
	≥ 600 x 600 dpi
	
	

	ΕΙΔ.4.3.4
	Λειτουργίες σάρωσης
	Τουλάχιστον Scan to Folder (SMB/FTP), Scan to E-mail (SMTP), Scan to USB, Scan to URL, Scan to Cloud, Scan to SharePoint

	
	

	ΕΙΔ.4.3.5
	Διαχείριση χρηστών
	Δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης χρηστών και κωδικών PIN/κάρτας
	
	

	ΕΙΔ.4.3.6
	Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC
	Να υποστηρίζεται φιλτράρισμα IP/MAC για περιορισμό πρόσβασης
	
	

	ΕΙΔ.4.3.7
	Υποστήριξη πρωτοκόλλων ασφαλείας
	SNMPv3, SSL/TLS, IPsec, 802.1x
	
	

	ΕΙΔ.4.3.8
	Αναβάθμιση Firmware
	Δυνατότητα απομακρυσμένης αναβάθμισης firmware
	
	

	ΕΙΔ.4.3.9
	Λογισμικό διαχείρισης στόλου εκτυπωτών
	Να περιλαμβάνει ή να υποστηρίζει λογισμικό για κεντρική διαχείριση και παρακολούθηση πολλαπλών συσκευών (π.χ., μέτρηση χρήσης, κατάσταση αναλωσίμων, ειδοποιήσεις)
	
	

	ΕΙΔ.4.4
	Λειτουργικό Σύστημα & Λογισμικό 
	
	
	

	ΕΙΔ.4.4.1
	Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα
	Ευρεία συμβατότητα με τις πλέον πρόσφατες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων, όπως Microsoft Windows (10, 11, Server 2016/2019/2022 ή νεότερες), macOS (π.χ. 11 Big Sur ή νεότερη)
	
	

	ΕΙΔ.4.4.2
	Ενσωματωμένοι Servers (Web Server)
	Ενσωματωμένος Web Server για απομακρυσμένη διαχείριση και παρακολούθηση
	
	

	ΕΙΔ.4.5
	Περιβάλλον & Πιστοποιήσεις 
	
	
	

	ΕΙΔ.4.5.1
	Πιστοποιήσεις
	ENERGY STAR / Blue Angel, RoHS, WEEE
	
	

	ΕΙΔ.4.5.2
	Επίπεδο θορύβου
	Χαμηλό επίπεδο θορύβου κατά τη λειτουργία και την αναμονή
	
	

	ΕΙΔ.4.6
	Αναλώσιμα 
	
	
	

	ΕΙΔ.4.6.1
	Απόδοση Τόνερ Cartridge (Α4, 5% κάλυψη)
	Τουλάχιστον 15.000 σελίδες
	
	



ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4  – ΕΙΔ.5
	Α/Α
	Περιγραφή / Προδιαγραφές 
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Τεκμηρίωση
Παραπομπή

	ΕΙΔ.5
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	ΕΙΔ.5.1
	Γενικά Χαρακτηριστικά 
	
	
	

	ΕΙΔ.5.1.1
	Αριθμός Μονάδων
	10
	
	

	ΕΙΔ.5.1.2
	Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.5.1.3
	Καινουργιο αμεταχείριστο, χωρίς να αποτελεί προϊον ανακατασκευης
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.5.1.4
	Τα μηχανήματα να είναι του ιδίου κατασκευαστή / οίκου
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.5.1.5
	Έτος πρώτης παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου.
	>2021

	
	

	ΕΙΔ.5.2
	Χαρακτηριστικά Ασπρόμαυρου Εκτυπωτή  
	
	
	

	ΕΙΔ.5.2.1
	Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας 
	A6-Α4 τουλάχιστον
	
	

	ΕΙΔ.5.2.2
	Ταχύτητα εκτύπωσης
	≥ 40 σελίδες Α4 το λεπτό
	
	

	ΕΙΔ.5.2.3
	Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) κασέτα τροφοδοσίας (εκτός του δίσκου Bypass) χωρητικότητας τουλάχιστον 500 φύλλων.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.5.2.4
	Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass
	≥ 100 φύλλων
	
	

	ΕΙΔ.5.2.5
	Μέγιστο βάρος χαρτιού από τη κασέτα
	≥ 120 g/m²
	
	

	ΕΙΔ.5.2.6
	Μέγιστο βάρος χαρτιού από το bypass
	≥ 190 g/m²
	
	

	ΕΙΔ.5.2.7
	Eκτύπωση διπλής όψης (duplex)
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.5.2.8
	Να έχει χωρητικότητα εξόδου
	≥ 150 φύλλων
	
	

	ΕΙΔ.5.2.9
	Ταχύτητα επεξεργαστή
	≥ 700 MHz
	
	

	ΕΙΔ.5.2.10
	Μνήμη
	≥ 1 GB
	
	

	ΕΙΔ.5.2.11
	Χρόνος πρώτης εκτύπωσης 
	≤ 6,0 δευτερόλεπτα
	
	

	ΕΙΔ.5.2.12
	Χρόνος προθέρμανσης
	≤ 13 δευτερόλεπτα
	
	

	ΕΙΔ.5.2.13
	Τυπική Κατανάλωση Ενέργειας (TEC)
	≤ 0,60 kWh/week
	
	

	ΕΙΔ.5.2.14
	Δικτυακός εκτυπωτής
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.5.2.15
	Σύνδεση
	Τουλάχιστον Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0
	
	

	ΕΙΔ.5.2.16
	Aυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.5.2.17
	Ανάλυση εκτύπωσης 
	≥ 1.200x1.200dpi
	
	

	ΕΙΔ.5.2.18
	Γλώσσες εκτύπωσης
	Τουλάχιστον PCL5, PCL6
	
	

	ΕΙΔ.5.3
	Αναλώσιμα 
	
	
	

	ΕΙΔ.5.3.1
	Απόδοση Τόνερ Cartridge (Α4, 5% κάλυψη)
	Τουλάχιστον 20.000 σελίδες
	
	




ΣΑΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ– ΕΙΔ.6
	Α/Α
	Περιγραφή / Προδιαγραφές 
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Τεκμηρίωση
Παραπομπή

	ΕΙΔ.6
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	ΕΙΔ.6.1 
	Γενικά Χαρακτηριστικά 
	
	
	

	ΕΙΔ.6.1.1
	Αριθμός Μονάδων
	8
	
	

	ΕΙΔ.6.1.2
	Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.6.1.3
	Καινουργιο αμεταχείριστο, χωρίς να αποτελεί προϊον ανακατασκευης
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.6.1.4
	Τα μηχανήματα να είναι του ιδίου κατασκευαστή / οίκου
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.6.1.5
	Έτος πρώτης παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου.
	>2019

	
	

	ΕΙΔ.6.2
	Χαρακτηριστικά Σαρωτή 
	
	
	

	ΕΙΔ.6.2.1
	Τύπος σαρωτή: Σαρωτής με τροφοδότη φύλλων (ADF)
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.6.2.2
	Ανάλυση σάρωσης
	≥   600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
	
	

	ΕΙΔ.6.2.3
	Τύποι χαρτιού
	Να υποστηρίζονται ευρέως διαδεδομένα μεγέθη εγγράφων όπως A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Ταχυδρομική κάρτα, Επαγγελματικές κάρτες, Πιστωτικές κάρτες, Νομικά ζητήματα, Executive
	
	

	ΕΙΔ.6.2.4
	Πηγή φωτός
	Τεχνολογία φωτισμού φιλική προς το περιβάλλον (π.χ., LED ή αντίστοιχη).
	
	

	ΕΙΔ.6.2.5
	Ταχύτητα σάρωσης: 
	Μονόχρωμο: ≥ 45 ppm / 90 ipm - Χρώμα: ≥ 45 ppm / 90 ipm (μετρούμενη σε μέγεθος Α4, ανάλυση 200/300 dpi).
	
	

	ΕΙΔ.6.2.6
	Ημερήσιος Κύκλος Εργασιών:
	 ≥ 7.000 Σελίδες
	
	

	ΕΙΔ.6.2.7
	Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων (ADF):
	≥  80 Φύλλα
	
	

	ΕΙΔ.6.2.8
	ADF Maximum Document Size:
	Να υποστηρίζει σάρωση εγγράφων μήκους 215,9 mm x 6.096 mm (οριζόντια x κατακόρυφα)
	
	

	ΕΙΔ.6.2.9
	Δυνατότητα σάρωσης χαρτιού Βάρους
	≤27 g/m2 έως ≥413 g/m2
	
	

	ΕΙΔ.6.2.10
	Συνδέσεις:
	Τυποποιημένες θύρες σύνδεσης, , USB 3.0, Wi-Fi Direct, USB host, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wireless LAN b/g/g 25GHz
	
	

	ΕΙΔ.6.2.11
	Οδηγός:
	Υποστήριξη ευρέως διαδεδομένων προτύπων οδηγών, όπως TWAIN, WIA (Windows), ICA (Mac), ISIS (Windows), και SANE (Linux).
	
	

	ΕΙΔ.6.2.12
	Σάρωση διπλής όψης:
	Δυνατότητα σάρωσης Διπλής Όψης με ένα πέρασμα (single-pass duplex scanning).
	
	

	ΕΙΔ.6.2.13
	Μορφές αντιγράφων:
	Yποστήριξη τυποποιημένων μορφών αρχείων, όπως JPEG, TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF πολλών σελίδων, PDF, Σάρωση σε μορφή αρχείου PDF με δυνατότητα αναζήτησης (Searchable PDF), Σάρωση σε μορφή αρχείου προστατευμένου PDF, PDF/A, PNG.
	
	

	ΕΙΔ.6.2.14
	Multi Feed Detection
	Αξιόπιστο σύστημα ανίχνευσης πολλαπλής τροφοδοσίας (π.χ., με υπέρηχους και/ή ανάλυση μήκους χαρτιού).
	
	

	ΕΙΔ.6.2.15
	Paper Protection
	Ενσωματωμένες λειτουργίες προστασίας χαρτιού για αποφυγή εμπλοκών και ζημιών. Acoustic sensors , iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection)
	
	

	ΕΙΔ.6.2.16
	Προηγμένη ενοποίηση εγγράφων:
	Δυνατότητα απευθείας σάρωσης σε κοινούς προορισμούς και εφαρμογές, όπως e-mail, FTP, Microsoft SharePoint®, Web (HTTP/HTTPS), και κοινόχρηστους φακέλους δικτύου (SMB).
	
	

	ΕΙΔ.6.2.17
	Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα:
	Συμβατότητα με τις πλέον πρόσφατες και ευρέως χρησιμοποιούμενες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων, όπως Windows 10/11, Mac OS X (π.χ., 10.6.8 ή νεότερη), macOS (π.χ., 11 ή νεότερη), και Linux (με υποστήριξη SANE drivers).
	
	

	ΕΙΔ.6.2.18
	Ταυτοποίηση Χειριστών μέσω NFC Reader ενσωματωμένο στον σαρωτή	
	Δυνατότητα ταυτοποίησης χρηστών μέσω NFC Reader, εφόσον αυτό υποστηρίζεται από το μοντέλο και είναι επιθυμητό για αυξημένη ασφάλεια και διαχείριση.
	
	

	ΕΙΔ.6.2.19
	Πιστοποιήσεις
	Πιστοποιήσεις ενεργειακής απόδοσης και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, όπως ENERGY STAR, RoHS ή ισοδύναμες.
	
	

	ΕΙΔ.6.2.20
	Λογισμικό
	Να περιλαμβάνει λογισμικό κεντρικής διαχείρισης πολλαπλών σαρωτών του ιδίου κατασκευαστή, ώστε να είναι εφικτό: 
 - ο έλεγχος της κατάστασης των αναλωσίμων τους, 
 - ο έλεγχος της λειτουργικής κατάστασης των σαρωτών, 
 - ο έλεγχος της παραγωγικότητάς τους, 
 - η δυνατότητα ενημέρωσης firmware (firmware update).
	
	

	ΕΙΔ.6.2.21
	Να είναι εφικτός από τους οδηγούς λειτουργίας (TWAIN DRIVERS)
	Ο διαχωρισμός των ψηφιοποιημένων εγγράφων βάσει φόρμας (π.χ. Φόρμα Αξιολόγησης Υπαλλήλου). 
 Δυνατότητες βελτίωσης εικόνας (Image processing), όπως: 
 - Αφαίρεση μοτίβου φόντου (Background Pattern Removal) 
 - Αφαίρεση σφραγίδων (Stamp removal) 
 - Εξομάλυνση φόντου (Background Smoothing) 
 - Αφαίρεση θορύβου (Noise Removal) 
 - Μείωση κάθετων ραβδώσεων (Vertical Streak Reduction).
	
	

	ΕΙΔ.6.2.22
	Λογισμικό Σάρωσης
	Να περιλαμβάνει λογισμικό σάρωσης του ιδίου κατασκευαστή με δυνατότητες σάρωσης και OCR (Optical Character Recognition) για Ελληνικά και Αγγλικά (ταυτόχρονα), δημιουργίας αρχείων PDF/A Searchable, MS Word, JPG, Tiff. 
 Να είναι εφικτό να κάνει αναγνώριση τουλάχιστον 20 πεδίων σε barcodes/zonal OCR ανά σελίδα χωρίς επιπλέον χρέωση. 
 Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης όλων των στοιχείων από νέες ταυτότητες και άλλα έγγραφα ταυτοποίησης (π.χ., Travel Documents Type 1 και Type 2).
	
	

	ΕΙΔ.6.2.23
	Κατανάλωση ενέργειας
	- Λειτουργία: ≤ 45 Watt 
 - Οικονομική λειτουργία: ≤ 5.3 Watt 
 - Αναμονή: ≤ 1.5 Watt.
	
	



ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΧΕΔΙΩΝ (PLOTTER) – ΕΙΔ.7
	Α/Α
	Περιγραφή / Προδιαγραφές 
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Τεκμηρίωση
Παραπομπή

	ΕΙΔ.7
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	ΕΙΔ.7.1
	Γενικά Χαρακτηριστικά 
	
	
	

	ΕΙΔ.7.1.1
	Αριθμός Μονάδων
	1
	
	

	ΕΙΔ.7.1.2
	Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.7.1.3
	Καινουργιο αμεταχείριστο, χωρίς να αποτελεί προϊον ανακατασκευης
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.7.1.4
	Τα μηχανήματα να είναι του ιδίου κατασκευαστή / οίκου
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.7.1.5
	Έτος πρώτης παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου.
	>2023

	
	

	ΕΙΔ.7.2
	Χαρακτηριστικά Plotter 
	
	
	

	ΕΙΔ.7.2.1
	Λειτουργίες ασπρόμαυρης & έγχρωμης εκτύπωσης, σάρωσης και φωτοαντιγραφής
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.7.2.2
	Μεγέθη χαρτιού
	Τουλάχιστον Α4 - Α0 (SEF)
	
	

	ΕΙΔ.7.2.3
	Να διαθέτει τροφοδοσία από τουλάχιστον 1 ρολό χαρτιού πλάτους 1.118 mm και τουλάχιστον Βypass 1 φύλλου
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.7.2.4
	Να διαθέτει την επιλογή για τοποθέτηση και δεύτερου ρολού χαρτιού στο μέλλον
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.7.2.5
	Μέγιστο πάχος χαρτιού:
	≥ 0,7mm
	
	

	ΕΙΔ.7.2.6
	Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης (στοίβαξης) των εκτυπωμένων σχεδίων
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.7.2.7
	Αυτόματη προώθηση του ρολού χαρτιού κατά τη τοποθέτηση του.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.7.2.8
	Ταχύτητα Εκτύπωσης
	Τουλάχιστον 3,3 ppm για Έγχρωμο/Ασπρόμαυρο  Α1 LEF
	
	

	ΕΙΔ.7.2.9
	Να διαθέτει ανάλυση Εκτύπωσης τουλάχιστον 2400x1200 dpi
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.7.2.10
	Γλώσσες εκτύπωσης
	PDF, HP-GL/GL2, Media Print JPEG
	
	

	ΕΙΔ.7.2.11
	Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα:
	Συμβατότητα με τις πλέον πρόσφατες και ευρέως χρησιμοποιούμενες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων, όπως Windows 10/11, Mac OS X (π.χ., 10.6.8 ή νεότερη), macOS (π.χ., 11 ή νεότερη)
	
	

	ΕΙΔ.7.2.12
	Συνδέσεις
	Τουλάχιστον Gigabit Ethernet 10/100/1000,  USB 2.0
	
	

	ΕΙΔ.7.2.13
	Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας
	≤100 W
	
	

	ΕΙΔ.7.2.14
	Να διαθέτει Μνήμη τουλάχιστον 128GB
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.7.2.15
	Να διαθέτει Σκληρό Δίσκο τουλάχιστον 500 GB με κρυπτογράφηση
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.7.2.16
	Να λειτουργεί σαν έγχρωμος σαρωτής με ανάλυση σάρωσης τουλάχιστον 1200dpi.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.7.2.17
	Να διαθέτει λειτουργίες: Scan to e-mail, Scan to folder (SMB, FTP) και Scan to SD/USB.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.7.2.18
	Να διαθέτει ταχύτητα σάρωσης τουλάχιστον 13 ιντσες
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.7.2.19
	Να υποστηρίζει μορφές αρχείων σάρωσης τουλάχιστον TIFF, JPEG, PDF, High compression PDF
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.7.2.20
	Μέγιστο μέγεθος πρωτοτύπου: Τουλάχιστον 914 mm - 15m
Ελάχιστο μέγεθος  πρωτοτύπου: Τουλάχιστον 210 - 210mm
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.7.3
	Αναλώσιμα 
	
	
	

	ΕΙΔ.7.3.1
	Να δέχεται δοχεία μελανιών έως και 700ml
	ΝΑΙ
	
	



ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΚΑΡΤΩΝ – ΕΙΔ.8
	Α/Α
	Περιγραφή / Προδιαγραφές 
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Τεκμηρίωση
Παραπομπή

	ΕΙΔ.8
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	ΕΞΥΠ.8.1
	Γενικά Χαρακτηριστικά 
	
	
	

	ΕΙΔ.8.1.1
	Αριθμός Μονάδων
	1
	
	

	ΕΙΔ.8.1.2
	Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.8.1.3
	Καινουργιο αμεταχείριστο, χωρίς να αποτελεί προϊον ανακατασκευης
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.8.1.4
	Τα μηχανήματα να είναι του ιδίου κατασκευαστή / οίκου
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.8.1.5
	Έτος πρώτης παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου.
	>2022

	
	

	ΕΙΔ.8.2
	Χαρακτηριστικά Εκτυπωτή Καρτών 
	
	
	

	ΕΙΔ.8.2.1
	Τύπος Εκτυπωτή
	Εκτυπωτής πλαστικών καρτών μονής όψης (single-sided)
	
	

	ΕΙΔ.8.2.2
	Τεχνολογία Εκτύπωσης
	Άμεση εκτύπωση με εξάχνωση χρώματος / Θερμική μεταφορά ρητίνης (Direct-to-card dye-sublimation / Resin thermal transfer)
	
	

	ΕΙΔ.8.2.3
	Ανάλυση Εκτύπωσης
	260 x 300 dpi.
	
	

	ΕΙΔ.8.2.4
	Χρωματικό Βάθος
	Υποστηρίζει 2 εκατομμύρια χρώματα
	
	

	ΕΙΔ.8.2.5
	Μνήμη
	≥ 16 MB RAM
	
	

	ΕΙΔ.8.2.6
	Περιοχή Εκτύπωσης
	Edge-to-edge
	
	

	ΕΙΔ.8.2.7
	Ενσωματωμένη Εξοικονόμηση Μελανοταινίας:
	Για μονόχρωμη εκτύπωση
	
	

	ΕΙΔ.8.2.8
	Θύρα Κλειδαριάς Ασφαλείας
	Συμβατότητα με κλειδαριές τύπου Kensington
	
	

	ΕΙΔ.8.2.9
	Ταχύτητα Εκτύπωσης (Έγχρωμη - YMCKO)
	≥ 95 κάρτες ανά ώρα 
	
	

	ΕΙΔ.8.2.10
	Ταχύτητα Εκτύπωσης (Μονόχρωμη - Μαύρο)
	≥ 325 κάρτες ανά ώρα
	
	

	ΕΙΔ.8.2.11
	Προτεινόμενος Ετήσιος Όγκος Εκτύπωσης
	≥ 500
	
	

	ΕΙΔ.8.2.12
	Χωρητικότητα Τροφοδότη Καρτών (Input Hopper)
	25 κάρτες (πάχους 0.76 mm - 30 mil) έως 40 κάρτες (πάχους 0.50 mm - 20 mil).
	
	

	ΕΙΔ.8.2.13
	Χωρητικότητα Υποδοχέα Εξόδου (Output Hopper)
	25 κάρτες (πάχους 0.76 mm - 30 mil) έως 40 κάρτες (πάχους 0.50 mm - 20 mil).
	
	

	ΕΙΔ.8.2.14
	Πάχος Καρτών
	Αυτόματη ρύθμιση πάχους από 0.50 mm έως 0.76 mm (20 έως 30 mil)
	
	

	ΕΙΔ.8.2.15
	Τύποι Καρτών
	PVC κάρτες (και χάρτινες κάρτες με ειδική μαύρη μελανοταινία BlackFlex).
	
	

	ΕΙΔ.8.2.16
	Μορφή Καρτών
	ISO CR-80 – ISO 7810 (53.98 x 85.60 mm)
	
	

	ΕΙΔ.8.2.17
	Θύρα
	USB 2.0 (συμβατή με USB 1.1 και 3.0). Να Περιλαμβάνεται καλώδιο USB.
	
	

	ΕΙΔ.8.2.18
	Μελανοταινία YMCKO (Έγχρωμη):
	100 εκτυπώσεις ανά ρολό (να περιλαμβάνεται στην αρχική συσκευασία)
	
	

	ΕΙΔ.8.2.19
	Κάρτα Καθαρισμού
	Περιλαμβάνεται τρεις (3)  κάρτες καθαρισμού
	
	

	ΕΙΔ.8.2.20
	Να διαθέτει Λογισμικό Σχεδίασης Καρτών
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.8.2.21
	Το λογισμικό να έχει δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων από βάσεις δεδομένων και πρόσβαση σε online βιβλιοθήκη προτύπων καρτών
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.8.2.22
	Οδηγοί Εκτυπωτή (Drivers)
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔ.8.2.23
	Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα:
	Συμβατότητα με τις πλέον πρόσφατες και ευρέως χρησιμοποιούμενες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων, όπως Windows 10/11, Mac OS X (π.χ., 10.6.8 ή νεότερη), macOS (π.χ., 11 ή νεότερη)
	
	

	ΕΙΔ.8.2.24
	Λειτουργία Αναμονής
	Παρατεταμένη λειτουργία αναμονής και μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
	
	

	ΕΙΔ.8.2.25
	Πιστοποιήσεις
	CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS, RoHS
	
	

	ΕΙΔ.8.2.26
	Διαστάσεις Εκτυπωτή (Υ x Π x Β)
	148 x 200 x 276 mm
	
	

	ΕΙΔ.8.2.27
	Βάρος Εκτυπωτή
	≤ 1.7 kg 
	
	



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΓΠ
	Α/Α
	Περιγραφή / Προδιαγραφές 
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Τεκμηρίωση
Παραπομπή

	ΓΠ.1
	Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος να προμηθεύσει, εγκαταστήσει και παραμετροποιήσει μηχανήματα και λογισμικό, καινούργια και αμεταχείριστα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναλυτικά χαρακτηριστικά. Η οριστική παραλαβή θα γίνει και χωρίς την ανωτέρω αναφερόμενη παραμετροποίηση, όπου με υπαιτιότητα του Δήμου Αμαρουσίου δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, αλλά παραμένει η υποχρέωση του αναδόχου κατά την 2ετή περίοδο εγγύησης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν δύο τουλάχιστον χειριστές -υπάλληλους μετά την εγκατάσταση (είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά). Η εκπαίδευση αυτή θα περιλαμβάνει την εκμάθηση του χειρισμού του μηχανήματος η οποία θα συνδυάζεται με όλες τις  παρεχόμενες δυνατότητές του καθώς και την άρση παρουσιαζόμενων δυσλειτουργιών, όπως εμπλοκή χαρτιού κλπ. Επίσης η εκπαίδευση αυτή θα αφορά και την αντικατάσταση αναλωσίμων.
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΠ.2
	Κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να απαντώνται όλες οι παράγραφοι και οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστή των οποίων η κατάθεση είτε φυσική είτε με παραπομπή σε διαδικτυακό τόπο είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστή, η επαλήθευσή τους θα γίνεται με δήλωση του κατασκευαστή ή του επίσημου ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στην Ελλάδα.
	ΝΑΙ 
	
	

	ΓΠ.3
	Όλοι οι οδηγοί εγκατάστασης και λειτουργίας των μηχανημάτων στην ελληνική ή αγγλική, θα πρέπει είτε να παραδίδονται σε φυσική μορφή είτε να είναι αναρτημένοι online προκειμένου όλοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν.
	ΝΑΙ 
	
	

	ΓΠ.4
	Ο προμηθευτής θα εγγυάται για την καλή λειτουργία των μηχανών για δύο (2) τουλάχιστον έτη από την ημέρα παραλαβής και εγκατάστασης και σε περίπτωση βλάβης που δεν οφείλεται σε κακό χειρισμό να αποκαθιστά την καλή λειτουργία χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Για το διάστημα αυτό, η σχετική σύμβαση θα περιλαμβάνει και δωρεάν κόστος συντήρησης και αντικατάστασης υλικών - ανταλλακτικών - αναλωσίμων (φούρνοι, τύμπανα, developer κλπ για δύο έτη, ανάλογα το μηχάνημα), εργασία και μεταφορικά για την περίπτωση που η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί στο χώρο της Υπηρεσίας (ειδικά για τα πολυμηχανήματα παροχή και όλων των αναλωσίμων, εκτός χαρτιού και συρραπτικών), επισημαίνοντας ότι στα αναλώσιμα περιλαμβάνονται γνήσια τόνερ τα οποία θα παραδίδονται κατά την διάρκεια της σύμβασης ενώ τα τόνερ των εκτυπωτών θα παραδοθούν όλα μαζί στην αρχή. Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στην τιμή που θα προσφέρει ο προμηθευτής. Ειδικά για τα πολυμηχανήματα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η εκτίμηση για τα ανώτατα παραγόμενα αντίγραφα για τα 2 έτη είναι 90.000 ανά ασπρόμαυρο μηχάνημα (αντίστοιχα 70.000 για τα έγχρωμα). Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση για τα ανώτατα παραγόμενα αντίγραφα θα αφορά το σύνολο των μηχανημάτων και όχι ανά μηχάνημα, πχ. Αν αγοραστούν 10 μηχανήματα Α3, η σύμβαση θα αφορά συνολικά τα 900.000 αντίγραφα για τα 2 έτη (Αν δηλ. το 1 μηχάνημα κάνει 100.000 αντίγραφα και κάποιο άλλο 80.000, θα είναι εντός συμβατικών υποχρεώσεων αν το άθροισμα όλων των αντιγράφων δεν υπερβεί κατά μέσο όρο τα 90.000 ανά μηχάνημα). Αντίστοιχα για τα πολυμηχανήματα Α4 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η εκτίμηση για τα ανώτατα παραγόμενα αντίγραφα για τα 2 έτη είναι 40.000. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση για τα ανώτατα παραγόμενα αντίγραφα θα αφορά το σύνολο των μηχανημάτων και όχι ανά μηχάνημα, πχ. Αν αγοραστούν 8 μηχανήματα Α4, η σύμβαση θα αφορά συνολικά τα 320.000 αντίγραφα για τα 2 έτη (Αν δηλ. το 1 μηχάνημα κάνει 20.000 αντίγραφα και κάποιο άλλο 60.000, θα είναι εντός συμβατικών υποχρεώσεων αν το άθροισμα όλων των αντιγράφων δεν υπερβεί κατά μέσο όρο τα 40.000 ανά μηχάνημα).  
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΠ.5
	Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται συνολικά η τιμή κτήσης του μηχανήματος στην οποία θα περιλαμβάνεται και το κόστος πλήρους διετούς συντήρησης. Στην συντήρηση περιλαμβάνονται οδοιπορικά, εργατικά, ανταλλακτικά πάσης φύσεως, μεταφορικά για την περίπτωση που η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί στο χώρο της Υπηρεσίας και όλων των αναλωσίμων, εκτός χαρτιού και συρραπτικών. Είναι ευνόητο ότι βλάβες εννοούνται οι συμβαίνουσες κατά την κανονική χρήση του μηχανήματος. Από τη συντήρηση, και με ποινή αποκλεισμού, δεν θα εξαιρείται κανένα ανταλλακτικό ή μέρος του μηχανήματος. Με την έκφραση «αναλώσιμα» νοούνται όλα τα υλικά που είναι απαραίτητα για την άρτια λειτουργία του προσφερόμενου μηχανήματος όπως Π.χ. toner, developer, τύμπανο ή CRU κλπ. Επισημαίνεται ότι τα τόνερ, αναλώσιμα και τα υπόλοιπα ανταλλακτικά που θα προσφερθούν θα επαρκούν για δύο έτη.
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΠ.6
	Στις τεχνικές προσφορές θα δηλώνεται ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών. Στην περίπτωση ανάγκης επισκευής βλάβης, θα ανταποκρίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα για το 100% των κλήσεων. Σε περίπτωση μη επισκευής της βλάβης πέραν των 15 ημερών, αντικατάσταση του μηχανήματος με άλλο παρόμοιων δυνατοτήτων.
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΠ.7
	Σε περίπτωση που κατά την εγκατάστασή του από τον προμηθευτή το μηχάνημα δεν λειτουργεί αυτός οφείλει μέσα σε 30 ημέρες να το αντικαταστήσει με άλλο καινούργιο που να λειτουργεί κανονικά.
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΠ.8
	Κατά τον χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιεσδήποτε βλάβες που θα παρουσιαστούν και δεν θα οφείλονται σε κακή χρήση του μηχανήματος και να αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωματικά ή κακής ποιότητας εξαρτήματα. Αν για την αποκατάσταση της οποιασδήποτε βλάβης απαιτείται μεταφορά του μηχανήματος, αυτή βαρύνει τον ανάδοχο.
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΠ.9
	Απομακρυσμένη διαχείριση των πολυμηχανημάτων, τουλάχιστον ως προς τη λειτουργικότητα και τη στάθμη των αναλωσίμων
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΠ.10
	Η περισυλλογή των άδειων δοχείων αναλωσίμων, αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τον Δήμο Αμαρουσίου
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΠ.11
	Μηχάνημα που παρουσιάζει συχνά προβλήματα, με απαίτηση επαναλαμβανόμενων αποκαταστάσεων που δυσχεραίνουν την λειτουργία του Δήμου Αμαρουσίου, θεωρείται ελαττωματικής κατασκευής, και αντικαθίστανται, χωρίς χρέωση - εντός της παρούσας σύμβασης
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΠ.12
	Κεντρικός έλεγχος των πολυμηχανημάτων της σύμβασης που θα προκύψει, εφόσον είναι εντός δικτύου mpls -Διαχείριση συστήματος ασφαλούς εκτύπωσης, κατά το οποίο ο κάθε χρήστης θα μπορεί να κάνει χρήση των μηχανημάτων μόνο μέσω προσωπικού κωδικού πρόσβασης, για τη λήψη και διαχείριση εκτυπώσεων, να λαμβάνει τις εκτυπώσεις του μετά από ταυτοποίηση του χρήστη (secure print). - Να παράγει αναφορές ανά εκτυπωτή και ανά χρήστη σε επιλεγμένο χρονικό διάστημα. 
	ΝΑΙ
	
	




Μαρούσι, 01/09/2025
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4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1. Αντικείμενο της μελέτης
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια Εκτυπωτών, Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων, Σαρωτών & Πολυμηχανημάτων Σχεδίων όπως αναλυτικά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή.
2. Προϋπολογισμός
[bookmark: _Hlk190064013]O ενδεικτικός προϋπολογισμός που συντάχθηκε από την υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 111.352,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι καθαρό ποσό 89.800,00€ και ΦΠΑ 21.552,00€. Το ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου των οικονομικών ετών 2025 και 2026 και συγκεκριμένα τον κωδικό Κ.Α. 10.7135.002. Ο κωδικός CPV αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
3. Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως:
· του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
· του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337,
· του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37, 
· του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»,
· του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
· του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
· του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»,
· του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010).
· του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»,
· της υπ’ αριθμ. της υπ΄ αριθμ. Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023 (B’ 2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»,
· της υπ’ αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β΄5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων  «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ.  9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016», 
· της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας,: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075), 
· της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,
· της υπ’ αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,
· της υπ΄ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (B’ 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44),
· της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92
· του ν. 5005/2022 (Α’ 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»,
· του ν. 4919/2022 (Α’ 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»,
· του ν. 4914/2022 (Α’61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις», 
· του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 
· του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
· του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
· της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
· του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»,
· του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
· του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
· του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 
· του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
· του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», 
· του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία,
· του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1780 της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2019, για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 (ηλεκτρονικά έντυπα) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 272,
· του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119 ,
· των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
4. Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.
2. Η διακήρυξη του διαγωνισμού με όλα τα παραρτήματά της.
3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή.
4. Η προσφορά του αναδόχου.
5. [bookmark: _Hlk207716114]Απαιτήσεις - Δικαιολογητικά 
Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν:
[bookmark: _Hlk190064463]5.1. Μια υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 ψηφιακά υπογεγραμμένη όπου θα δηλώνεται ότι:
[bookmark: _Hlk203394607]«Λάβαμε γνώση, είμαστε απολύτως σύμφωνοι και αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό _/2025 διακήρυξής σας, βάσει της οποίας υποβάλλουμε την προσφορά μας. Η προσφορά μας υπερκαλύπτει πλήρως όλες τις απαιτήσεις της μελέτης. Οι συσκευές που θα σας προμηθεύσουμε σε περίπτωση κατακύρωσης θα είναι αυτές που περιλαμβάνει η προσφορά μας. Θεωρούμε λογικό και εύλογο το συνολικό τίμημα της ως άνω διακήρυξης σας. Η εταιρία μας διαθέτει εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη και μπορεί να αναλάβει την προμήθεια των υπόψη ειδών, την εκπαίδευση των αρμοδίων στελεχών σας, καθώς και να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα τυχόν προκύψει στο πλαίσιο της σύμβασης, σύμφωνα με όλους τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την τελική εξόφληση.»
5.2 Κάθε υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ισχύ τουλάχιστον τις παρακάτω πιστοποιήσεις ISO, για την απόδειξη της επάρκειάς του σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας, ασφάλειας πληροφοριών, περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγείας και ασφάλειας, διαχείρισης πληροφοριών απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων, διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας, επί ποινή αποκλεισμού: 
•	ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας,
•	ISO/IEC 27001:2013 ή ISO/IEC 27001:2022   Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια Πληροφοριών,
•	ISO 14001:2025  Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,
•	ISO 45001:2018 Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία,
•	ISO/IEC 27701:2019 Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Απορρήτου,
•	ISO 22301:2019 Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας,
•	ISO 37001:2016 Σύστημα Διαχείρισης Κατά της Δωροδοκίας.
 Αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών (τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ) συνυποβάλλονται υποχρεωτικά στον φάκελο της προσφοράς.
[bookmark: _Hlk203394631][bookmark: _Hlk203566815]5.3 Κάθε υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να διαθέτει προσωπικό τουλάχιστον πέντε (5) τεχνικούς υπαλλήλων, κάτι που θα αποδεικνύεται από πρόσφατο επίσημο έγγραφο (π.χ. βεβαίωση προσωπικού θεωρημένη από την αρμόδια αρχή ή τελευταία μισθοδοτική κατάσταση). Στην προσφορά θα συνυποβληθεί κατάσταση των τεχνικών υπαλλήλων του αναδόχου. 
[bookmark: _Hlk203394659]5.4 Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αποτελεί εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρίας στην ελληνική αγορά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ετών συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους και προς επιβεβαίωση να καταθέσει σχετική βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου στην οποία θα πιστοποιείται επίσης η τεχνική εμπειρία της προσφέρουσας ως προς την δυνατότητα υποστήριξης και συντήρησης του εξοπλισμού
[bookmark: _Hlk203394673]5.5 Κάθε υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να έχει συμβληθεί σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Προς απόδειξη θα επισυνάπτεται στην προσφορά επίσημη βεβαίωση σύμφωνα με το Ν.4819/2021 και την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ: 1184/Β/2014).
5.6 Κάθε υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μαζί με την τεχνική προσφορά, να κατατεθεί και το Φύλλο Συμμόρφωσης  με απαντήσεις προς όλες τις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών. Η μη κατάθεση του φύλλου αυτού συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού και πρέπει να τεκμηριώνονται σε τεχνικά φυλλάδια τα οποία θα συνυποβάλλονται με την τεχνική προσφορά. Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται σε σχετικές βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρίας ή του επίσημου αντιπροσώπου της κατασκευάστριας στην Ελλάδα.
6. Τρόπος επιλογής αναδόχου
Κριτήριο κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016, αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που θα προσδιοριστεί αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τον τύπο και τον τρόπο που περιγράφεται στο κεφάλαιο του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
7. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης
H διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα (1)  έτος  από την υπογραφή της (ή μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού ή αντικειμένου), με δυνατότητα παράτασης κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών, χωρίς καμία αλλαγή των όρων που θα αναφέρονται στη σύμβαση και χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου και ποσού. Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια, πριν παρέλθει η αρχική διάρκειά της, σε περίπτωση που εξαντληθεί νωρίτερα το συμβατικό ποσό.
8. Υποχρεώσεις αναδόχου
Οι υποχρεώσεις του ανάδοχου αναγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας μελέτης.
9. Εκτέλεση της σύμβασης και παραλαβή
Ο ανάδοχος θα πρέπει παραδώσει ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης, τα εξής ειδή: 
	[bookmark: _Hlk203629591]Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	1
	Ασπρόμαυρο Πολύ-λειτουργικό Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα Α3/Α4
(Φωτοαντιγραφικό - Εκτυπωτής - Έγχρωμος Σαρωτής) Υψηλής Δυναμικότητας  
	τεμάχιο
	0 

	2
	Ασπρόμαυρο Πολύ-λειτουργικό Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα Α3/Α4
(Φωτοαντιγραφικό - Εκτυπωτής - Έγχρωμος Σαρωτής) Μεγάλης Δυναμικότητας  
	τεμάχιο
	2

	3
	Έγχρωμο Πολύ-λειτουργικό Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα Α3/Α4
(Φωτοαντιγραφικό - Εκτυπωτής - Έγχρωμος Σαρωτής) Μεγάλης Δυναμικότητας  
	τεμάχιο
	2

	4
	Ασπρόμαυρο Πολύ-λειτουργικό Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα Α4
(Φωτοαντιγραφικό - Εκτυπωτής - Έγχρωμος Σαρωτής) Μεσαίας Δυναμικότητας  
	τεμάχιο
	5

	5
	Ασπρόμαυρος Εκτυπωτής Γραφείου Α4 
	τεμάχιο
	10

	6
	Σαρωτής εγγράφων Α4
	τεμάχιο
	8

	7
	Πολυμηχάνημα Σχεδίων (Plotter)
	τεμάχιο
	1

	8
	Εκτυπωτής Καρτών
	τεμάχιο
	1
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Τα υπόλοιπα είδη θα παραδοθούν μέχρι το τέλος της σύμβασης. 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο της δαπάνης που αναγράφεται στον προϋπολογισμό.
10. Έκπτωση αναδόχου – Ποινικές ρήτρες
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αρνείται ή αδυνατεί να ανταποκριθεί έγκαιρα στις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης, ο Δήμος μπορεί να δώσει ρητή προθεσμία για να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Δήμος δύναται να επιβάλει ποινικές ρήτρες ή/και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Ν.4412/2016).
11. Τρόπος πληρωμής
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική  παραλαβή  των αγαθών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.
Οι πληρωμές του αναδόχου για το ανωτέρω έργο θα γίνει κατόπιν των εκδόσεων των σχετικών τιμολογίων, για κάθε χρονικό διάστημα που αφορούν, με έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων στο όνομα του αναδόχου, με την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και εφόσον προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης.
Για την πληρωμή ο ανάδοχος θα προσκομίσει τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
12. Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις
Στη συμβατική αξία των εργασιών, εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται όλες οι νόμιμες κρατήσεις (και τα τέλη χαρτοσήμου) οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή. Τα παραπάνω ποσά έχουν περιληφθεί στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες. Γενικά ο ανάδοχος βαρύνετε βάση των κειμένων διατάξεων, με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν, εκτός από τον ΦΠΑ που βαραίνει τον Δήμο.
13. Ρήτρα εμπιστευτικότητας κατά την εκτέλεση της σύμβασης
Ο ανάδοχος, από την στιγμή που θα αποκτήσει πρόσβαση σε απόρρητες ή εμπιστευτικές πληροφορίες ψηφιακής μορφής ή σε φυσικό αρχείο, δεσμεύεται πως έχει λάβει γνώση ότι οι εμπιστευτικές αυτές πληροφορίες προστατεύονται από την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών του Δήμου Αμαρουσίου, την υφιστάμενη Εθνική Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και το Κανονιστικό Πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία του Οργανισμού.
Ο ανάδοχος για όλα τα στοιχεία που θα παρασχεθούν από τον Δήμο Αμαρουσίου, αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι του Δήμου Αμαρουσίου αποφυγής οιασδήποτε διαρροής τους και του χειρισμού τούτων κατά τρόπον που εξασφαλίζεται απόλυτη εχεμύθεια. Η ως άνω υποχρέωση δεσμεύει και τον Δήμο Αμαρουσίου ως Αναθέτουσα Αρχή.
Σε περίπτωση που έχει δοθεί στον ανάδοχο πρόσβαση σε Πληροφοριακά Συστήματα του Δήμου Αμαρουσίου, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαφυλάξει το απόρρητο και να μην αποκαλύψει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης με τα οποία αποκτά πρόσβαση σε αυτά. 
Ο ανάδοχος ως αποδέκτης πληροφοριών θα πρέπει:
· Να λαμβάνει υπόψη ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δι’ ιδίαν μόνο χρήση, η δε περαιτέρω διάδοση των σε τρίτους απαγορεύεται.
· Να μην κάνει χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών για σκοπούς άλλους από αυτόν για τον οποίο δόθηκαν.
· Να μην αναπαραγάγει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις ληφθείσες πληροφορίες.
· Να επιστρέψει στο Δήμο Αμαρουσίου οποιοδήποτε έγγραφο εάν του ζητηθεί.
Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου Αμαρουσίου με τη χρήση των δικών του κωδικών και σε περίπτωση που έχει την υποψία ότι κάποιος άλλος χρησιμοποιεί τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης, θα πρέπει να το αναφέρει αμέσως στο Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου Αμαρουσίου.
Η υποχρέωσή του αναδόχου σχετικά με την προστασία των απόρρητων και εμπιστευτικών πληροφοριών στις οποίες έχει πρόσβαση λόγω της εργασίας που του έχει ανατεθεί, της συνεργασίας του με τον Δήμο Αμαρουσίου ή της δυνατότητας χρήσης των υπηρεσιών που του έχει δοθεί, θα συνεχίζει να υφίσταται και μετά τον τερματισμό της παραπάνω σχέσης του με τον Δήμου Αμαρουσίου.
Ο ανάδοχος αποδέχεται και έχει πλήρως κατανοήσει ότι η σκόπιμη αποκάλυψη εκ μέρους του εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο άτομο μπορεί να επισύρει νομικές διώξεις και κυρώσεις εναντίον του. Αποδέχεται επίσης ότι έχει πλήρως κατανοήσει πως η σκόπιμη και μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη αποτελεί καταστρατήγηση της Πολιτικής Ασφάλειας του Δήμου Αμαρουσίου και λόγο για ενδεχόμενη κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου.
14. Επίλυση διαφορών
Κατά την εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/2016 , β) οι όροι της σύμβασης και της μελέτης και γ) συμπληρωματικά, ο Αστικός Κώδικας σύμφωνα με το άρθρο 129 του Ν.4412/2016.
Ο Δήμος και ο ανάδοχος θα επιδιώκουν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα ανακύπτει μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί. Δικαστήρια αρμόδια επίλυσης τυχόν διαφορών ορίζονται τα των Αθηνών.
Μαρούσι, 01/09/2025
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